****

**Pr. 100 m2 stald. Ca. 300 m2 flade og ca. 400 m3**

**Vask med AIK SOAP +**

Først grov vask, derefter udlægges sæbe med skumlanse.

0,4 liter sæbe

Lav en blanding som kan række til hele stalden.

Indvirkningstid 15 minutter.

**Tågedesinfektion med AIK GLUTAR**

**Forbrug:**

0,4 liter AIK GLUTAR

+ 15 liter vand

Lad gerne gå/trække 2 timer

Stalden skal ikke være tør, men der må ikke stå vandpytter.

Ur på 15 minutter

*Nordic Agro & Industri Kemi ApS \* Industriparken 15 \* Skodborg \* 6630 Rødding*

*Tlf .+45 7022 2008 \* cvr. 33580029*

Til bruger af tågekanon

**Hold øje med tågekanonen første gang den bruges.**

Så tiden passer sammen med forbrug.

**Er der ikke tåge nok:**

Luk lidt for hanen, så dråberne bliver mindre.

**Er der for meget tåge:**

Brug lidt mindre vand.

Ved tvivl så ring.

Med venlig hilsen



Hans Erik Brink

40 14 87 05

*Nordic Agro & Industri Kemi ApS \* Industriparken 15 \* Skodborg \* 6630 Rødding*

*Tlf .+45 7022 2008 \* cvr. 33580029*